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«Система неразрушающего контроля в ОАО „РЖД“. Основные положения» 


1 Область применения
· Стандарт распространяется на методы, средства и технологии неразрушающего контроля узлов и деталей подвижного состава и объектов инфраструктуры:
· при эксплуатации;
· при техническом обслуживании;
· при ремонте.
· Предназначен для применения:
· подразделениями аппарата управления ОАО «РЖД»;
· филиалами;
· структурными подразделениями ОАО «РЖД».
· Применение стандарта подконтрольными и иными хозяйственными обществами с участием ОАО «РЖД», а также сторонними организациями, определяется договорами с ОАО «РЖД».

2 Нормативные ссылки
В стандарте использованы ссылки на:
· государственные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО);
· стандарты и положения ОАО «РЖД»;
· правила Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества.
Примечание:
· при применении стандарта следует использовать действующие редакции ссылочных документов с учетом изменений;
· при отмене ссылочного документа без замены соответствующее положение применяется в части, не затрагивающей ссылку.


3 Термины, определения и сокращения
3.1 Термины и определения
В стандарте применяются:
· термины по ГОСТ 16504;
· специальные термины, в том числе:
· головная организация ОАО «РЖД» по неразрушающему контролю;
· координационно-технический совет ОАО «РЖД» по НК;
· дефект;
· измерительная информация;
· испытательное оборудование;
· контрольный образец НК;
· настроечный образец НК;
· мера НК;
· методика НК;
· неразрушающий контроль продукции железнодорожного назначения;
· объект неразрушающего контроля;
· система неразрушающего контроля;
· технический документ;
· технологическая карта НК;
· типовая методика НК;
· экспертная организация в области НК.
3.2 Сокращения
· НК — неразрушающий контроль
· ОК — объект контроля
· НО — настроечный образец
· СИ — средство измерений
· СНК — средство неразрушающего контроля
· КТС НК — координационно-технический совет ОАО «РЖД» по НК
· НИР — научно-исследовательские работы
· ОКР — опытно-конструкторские работы

4 Общие требования
· Система НК в ОАО «РЖД» основана на применении видов, методов, средств и технологий НК.
· Система НК обеспечивает эксплуатационную надежность объектов инфраструктуры и подвижного состава путем своевременного выявления дефектов.
· Система НК функционирует в соответствии с:
· нормативными правовыми актами Российской Федерации;
· документами Совета по железнодорожному транспорту;
· нормативными и техническими документами ОАО «РЖД».
4.1 Производственные функции системы НК
Включают:
· выполнение НК узлов и деталей;
· техническое обеспечение (ТО, ремонт, метрологическое обеспечение СНК);
· документационное обеспечение;
· кадровое обеспечение.
4.2 Организационно-управленческие функции системы НК
Включают:
· нормативное обеспечение НК;
· определение приоритетных направлений научного и технического развития;
· координацию испытаний СНК.
4.3 Функции головной организации
Включают:
· разработку, актуализацию и экспертизу нормативной и технической документации;
· разработку и согласование технических требований к СНК;
· участие в НИР и ОКР;
· экспертизу программ обучения;
· разработку контрольных и настроечных образцов;
· верификацию методик НК.

5 Организация и условия проведения неразрушающего контроля
· Основанием для проведения НК являются требования нормативной и/или конструкторской документации.
· Условием выполнения НК является наличие:
· технологических инструкций и карт;
· средств НК;
· работников в области НК.
5.1 Подразделения НК
· Подразделения НК классифицируются по ГОСТ 34513.
· Допускается организация подразделения НК типа С при установленных ограничениях.
· Подразделение НК должно иметь:
· организационную схему;
· документацию по НК;
· штат работников;
· ресурсы и СНК;
· систему менеджмента качества.
5.2 Аттестация
· Подразделения НК, подпадающие под требования правил и положений, подтверждают способность выполнения НК путем аттестации.
· При несоответствии допускается выполнение НК аттестованной лабораторией НК.

6 Документация, регламентирующая НК
· Система НК регламентируется нормативной и технической документацией по СТО РЖД 05.010.
· Типовая методика НК должна содержать:
· описание вида и метода НК;
· параметры контроля;
· последовательность операций;
· способы интерпретации результатов;
· браковочные критерии;
· формы хранения результатов.
· Типовые методики подлежат:
· нормоконтролю;
· экспертизе;
· согласованию с головной организацией.
· Технологические инструкции и карты разрабатываются и оформляются в установленном порядке.

7 Метрологическое обеспечение средств НК
· Цель — обеспечение получения достоверной измерительной информации.
· СНК подлежат метрологической экспертизе.
· СНК должны быть включены в Реестр средств измерений ОАО «РЖД».
· Средства измерений проходят испытания, поверку и калибровку.
· Перед проведением НК СНК проверяются и/или настраиваются.

8 Средства неразрушающего контроля и их категории
К СНК относятся:
· дефектоскопы;
· намагничивающие устройства;
· аппаратно-программные комплексы;
· толщиномеры;
· преобразователи;
· вагоны-дефектоскопы и мобильные диагностические комплексы;
· вспомогательное оборудование;
· меры, настроечные и контрольные образцы;
· дефектоскопические материалы.
СНК должны обеспечивать выполнение требований нормативной и технической документации.

9 Квалификация работников в области НК
· Работники должны соответствовать профессиональному стандарту.
· Условиями допуска являются:
· медицинские осмотры;
· обучение и повышение квалификации;
· сертификация по ГОСТ Р ИСО 9712 (при необходимости).
· Повышение квалификации проводится:
· не реже одного раза в три года;
· дополнительно после перерыва в работе более шести месяцев.
· Срок действия сертификата — не более пяти лет.
· Обучение и сертификацию проводят организации, соответствующие установленным требованиям.
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