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УТВЕРЖДЕНА

распоряжением ОАО «РЖД»

от____________№ _________

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Техническое обслуживание электровозов и тепловозов в объеме ТО-1
1. Область применения

Технологическая инструкция Техническое обслуживание электровозов и тепловозов в объеме ТО-1 (далее – Инструкция) устанавливает основные положения по техническому обслуживанию электровозов и тепловозов в период эксплуатации локомотивными бригадами при приемке, сдаче и в процессе эксплуатации.

2. Перечень принятых сокращений и определений
АСКТ – автоматизированная система контроля топлива;

ВВК – высоковольтная камера;

дежурный по депо – дежурный основного эксплуатационного локомотивного депо, дежурный оборотного эксплуатационного локомотивного депо, дежурный пункта оборота локомотивов, дежурный пункта подмены локомотивных бригад;
ГСМ – горюче-смазочные материалы;

журнал формы ТУ-152 – журнал технического состояния локомотива (МВПС) формы ТУ-152;

локомотивная бригада – работники железнодорожного транспорта, на которых возлагается обязанность обслуживания локомотива, безопасное управление им и ведение поезда. В состав локомотивной бригады входят машинисты, помощники машинистов, либо машинист без помощника машиниста, работающий в «одно лицо»;

локомотивы – электровозы и тепловозы (в том числе исторический подвижной состав);

ремонтный персонал – работники ремонтного и сервисного локомотивного депо, производственного участка региональной дирекции по ремонту тягового подвижного состава осуществляющие техническое обслуживание локомотивов, а также работники иных подрядчиков на отдельных видах работ;
СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СЛД – сервисное локомотивное депо;

тракционные пути – станционные пути локомотивного хозяйства. К ним относятся пути, на которых осуществляется ремонт локомотивов в депо, пути экипировки локомотивов, а также пути кратковременной стоянки готовых к работе локомотивов;

техническое обслуживание в объеме ТО-1 – организационные и технические мероприятия, предназначенные для поддержания локомотивов в исправном состоянии в период эксплуатации между плановыми видами технического обслуживания и ремонта. При ТО-1 выполняется комплекс работ, обеспечивающий безопасность движения, работоспособность всех узлов и оборудования, пожарную безопасность, а также надлежащее санитарно-гигиеническое состояние подвижного состава (далее – ТО-1);

ТЧР – ремонтное локомотивное депо;

ТЧЭ – эксплуатационное локомотивное депо;
ЭПК – электропневматический клапан автостопа.
3. Общие положения

3.1. Работы, выполняемые при ТО-1, производятся в соответствии с конструкторской документацией, нормативными документами ОАО «РЖД» и настоящей Инструкцией.
3.2. На основании настоящей Инструкции в региональных дирекциях тяги разрабатываются местные инструкции о порядке проведения ТО-1 локомотивам эксплуатируемых серий и типов (далее – Местные инструкции).
Местные инструкции разрабатываются и утверждаются региональной дирекцией тяги и согласовываются со смежными региональными дирекциями тяги в границах обращения локомотивов.

Требования, установленные Местными инструкциями, распространяются на всех причастных работников, осуществляющих свою деятельность в границах железной дороги фактического нахождения.

Местные инструкции должны содержать:

посерийный перечень работ для проведения ТО-1 локомотивам с учетом требований конструкторской документации и местных условий работы;
порядок приемки локомотива и распределение обязанностей между сдающей и принимающей локомотивной бригадой в соответствии с требованиями нормативных документов ОАО «РЖД» и настоящей Инструкции, в случаях, когда время на смену локомотивных бригад (от прибытия до отправления поезда) менее установленного подготовительно-заключительного времени;

места и периодичность осмотра состояния машинного (дизельного) отделения и электрооборудования локомотива в пути следования и на стоянках;

порядок приемки, сдачи и обслуживания локомотива в процессе работы для машиниста без помощника машиниста.

3.3. ТО-1 выполняется локомотивными бригадами с соблюдением требований Правил по охране труда при эксплуатации подвижного состава железнодорожного транспорта [8], Инструкции по охране труда для локомотивных бригад ОАО «РЖД» [5].
3.4. ТО-1 локомотивов при обслуживании их машинистами без помощника машиниста производится с соблюдением требований Инструкции по охране труда для машинистов локомотивов, работающих без помощников машинистов, при эксплуатации локомотивов ОАО «РЖД» [9] и местной инструкции по обслуживанию локомотивов машинистами без помощников машиниста.

3.5. Ответственность за обеспечение сохранности на локомотивах оборудования, инструмента, расходных материалов и инвентаря распределяется в соответствии с временной Картой процесса «Организация обеспечения локомотивов ОАО «РЖД» инструментом и инвентарем, а также его сохранности в процессе эксплуатации» [12].
3.6. В журнале формы ТУ-152 каждого локомотива регистрируются все замечания, повреждения, отказы оборудования и узлов, выявленные в пути следования и их устранение ремонтным персоналом, записи о приемке и сдаче локомотива, о наличии топлива или показаний электросчетчиков, содержании и сохранности инструмента, инвентаря, расходных материалов и тормозных башмаков, хранящихся на локомотиве, о наличии и исправности средств пожаротушения, о проверке локомотивных устройств безопасности, локомотивных радиостанций, работе систем ресурсосбережения, тормозного и пневматического оборудования, микропроцессорных систем (при наличии), состояния и комплектности электрического тормоза и других установленных на локомотиве устройств.

Запись в журнал формы ТУ-152 при приемке, сдаче и выявленных замечаниях в процессе эксплуатации локомотива выполняется машинистом по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящей Инструкции.
3.7. Если документ, на который ссылается настоящая Инструкция отменен, то руководствоваться следует нормативным документом, заменяющим отмененный документ до внесения в нее изменений или пересмотра.

4. Содержание инструмента, расходных материалов и инвентаря, хранящегося на локомотиве

4.1. Перечень инструмента, расходных материалов, инвентаря и первичных средств пожаротушения локомотива установлен распоряжением об обеспечении Дирекции тяги инструментом и инвентарем [4]. Каждый локомотив укомплектовывается веником (щеткой) и совком. Техническая аптечка комплектуется в соответствии с требованиями Положения по организации системы контроля технического состояния подвижного состава в пути следования [2].
4.2. Локомотивная бригада, выявившая на локомотиве отсутствие или неисправность инструмента, расходных материалов и инвентаря обязана сделать об этом запись в журнал формы ТУ-152 и составить Акт на утерю инструмента, инвентаря, сигнальных принадлежностей и запасных частей формы ТУ-156 (далее – Акт) приведенный в Приложении № 1 к настоящей Инструкции. Заполненный Акт хранится в журнале формы ТУ-152 на локомотиве до пополнения или замены инструмента расходных материалов и инвентаря при проведении технического обслуживания или ремонта в соответствии с пунктом 4.3 настоящей Инструкции.

4.3. Пополнение, ремонт и/или замена инструмента, расходных материалов и инвентаря на локомотиве производятся обязательно при проведении технического обслуживания или ремонта в соответствии с договорами на сервисное обслуживание локомотивов, договорами на поставку локомотивов с обязательствами обеспечения их сервисного обслуживания в период жизненного цикла и другими нормативными документами ОАО «РЖД».
4.4. Начальник СЛД, в котором производилось пополнение локомотива инструментом, расходными материалами или инвентарем организует передачу Актов или копию страниц журнала формы ТУ-152 с фамилией машиниста, после которого выявлено отсутствие инструмента, расходных материалов или инвентаря, начальнику ТЧЭ приписки локомотива для передачи начальнику ТЧЭ приписки локомотивной бригады или проведения разбора с привлечением работников к ответственности установленным порядком.
4.5. При утере или неисправности тормозного башмака необходимо действовать в соответствии с требованиями Правил учета, маркировки (клеймления), выдачи и хранения тормозных башмаков на инфраструктуре ОАО «РЖД» [11].

5. Выполнение технического обслуживания в объеме ТО-1
5.1. Локомотивные бригады обязаны осуществлять техническое обслуживание ТО-1 локомотива при приемке, сдаче и в процессе работы.
5.2. В случаях, когда работы при приемке или сдаче локомотива по техническим причинам выполнить в полном объеме невозможно (приемка/сдача на высокой пассажирской платформе, перегоне с высокой железнодорожной насыпью, малое время стоянки поезда и т.д.) данные работы должны быть выполнены на ближайшей остановке где отсутствуют вышеуказанные лимитирующие факторы.
5.3. Помощник машиниста после проведения работ, установленных разделом 5 настоящей Инструкции, обязан доложить машинисту об их выполнении и выявленных замечаниях. Машинист в процессе работы руководит действиями помощника машиниста и при выявлении замечаний принимает решение о дальнейших действиях согласно требованиям нормативных документов ОАО «РЖД» и настоящей Инструкции.
5.4. Порядок приемки локомотивов

Работы по приемке локомотивов после выполнения технического обслуживания или ремонта, при смене локомотивных бригад или после отстоя в ожидании работы могут выполняться:
на тракционных путях основного или оборотного эксплуатационного локомотивного депо;

на тракционных путях пунктов оборота локомотивов или локомотивных бригад;

на станционных железнодорожных путях;
на перронах железнодорожных вокзалов и станций;

на перегонах при остановках или стоянках.

5.4.1. Приемка локомотива на тракционных путях основного или оборотного эксплуатационного локомотивного депо, на тракционных путях пунктов оборота локомотивов или локомотивных бригад после выполнения ремонта или технического обслуживания перед выдачей в работу.
Машинист совместно с помощником машиниста обязан проверить:

работу системы пескоподачи;
работу звуковых приборов;

исправность прожекторов, буферных фонарей, осветительных приборов.

Машинист обязан:

ознакомиться с записями в журнале формы ТУ-152, убедиться в устранении выявленных ранее замечаний;

по микропроцессорным системам управления (при их наличии) проверить историю аварийных сообщений;

проверить работу схемы тяги и электрического тормоза (при наличии);

выполнить прохождение предрейсового теста системы автоведения (при наличии);

включить (перевести) автоматическую систему пожаротушения (при наличии) в необходимый режим работы;

выполнить приемку тормозного оборудования локомотива порядком, установленным Правилами технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава [1] и требованиями локальных нормативных актов.

Помощник машиниста обязан:

удалить конденсат из воздушных магистралей, резервуаров и масловлагоотделителей;

проверить наличие песка в бункерах, состояние песочных форсунок и их пломбировку;

проверить наличие и исправность инструмента, инвентаря и СИЗ;

сверить количество, номера и исправность тормозных башмаков согласно описи;

проверить наличие и комплектность технической аптечки для устранения неисправностей в поезде;

проверить наличие и укомплектованность аптечки для оказания первой помощи пострадавшим, согласно приложенного к ней перечня;

на электровозе сверить показания счетчиков электроэнергии и внести в журнал формы ТУ-152;

на тепловозе сверить количество топлива и внести в журнал 
формы ТУ-152, проверить наличие пломб на пробках заправочных горловин топливных баков и других местах, предусмотренных конструкцией тепловоза. Проверить наличие и целостность контрольной окраски на соединениях топливных трубопроводов. При оборудовании тепловоза АСКТ проверить работоспособность системы по данным самодиагностики (на дисплее БИ) и наличие пломб на блоках и кабельных разъемах.

5.4.2. Приемка локомотива при смене локомотивных бригад на тракционных путях основного или оборотного эксплуатационного локомотивного депо, на тракционных путях пунктов оборота локомотивов или локомотивных бригад, на станционных железнодорожных путях, на перронах железнодорожных вокзалов и станций и на перегонах.
Машинист совместно с помощником машиниста обязан проверить:
работу системы пескоподачи;

работу звуковых приборов;

исправность прожекторов, буферных фонарей, осветительных приборов.

Машинист обязан:

получить подробную информацию от сдающей локомотивной бригады обо всех неисправностях и замеченных признаках ненормальной работы локомотива и включении в работу систем резервирования или применении аварийных схем;
по микропроцессорным системам управления (при их наличии) проверить историю аварийных сообщений;

выполнить приемку тормозного оборудования локомотива порядком, установленным Правилами технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава [1] и требованиями локальных нормативных актов.
Помощник машиниста обязан:
сверить показания счетчиков электроэнергии (количество топлива) с записанными в журнал формы ТУ-152;

проверить уровень масла в узлах и агрегатах локомотива и охлаждающей жидкости на тепловозе;

проверить наличие песка в бункерах, состояние песочных форсунок и их пломбировку;

проверить наличие и исправность инструмента, инвентаря и СИЗ;

сверить количество, номера и исправность тормозных башмаков согласно описи;

проверить наличие и комплектность технической аптечки для устранения неисправностей в поезде;

проверить наличие и укомплектованность аптечки для оказания первой помощи пострадавшим, согласно приложенного к ней перечня.

5.4.3. Приемка локомотива после отстоя (нахождения без локомотивной бригады) на тракционных путях основного или оборотного эксплуатационного локомотивного депо, на тракционных путях пунктов оборота локомотивов или локомотивных бригад, на станционных железнодорожных путях, на перронах железнодорожных вокзалов и станций.
Машинист совместно с помощником машиниста обязан проверить:
работу системы пескоподачи;

работу звуковых приборов;

исправность прожекторов, буферных фонарей, осветительных приборов.

Машинист обязан:
ознакомиться с записями в журнале формы ТУ-152;

по микропроцессорным системам управления (при их наличии) проверить историю аварийных сообщений;

произвести осмотр автосцепных устройств и ходовой части локомотива в доступных местах. На электровозе осмотреть крышевое оборудование без подъема на крышу;

проверить работу схемы тяги и электрического тормоза (при наличии);

выполнить прохождение предрейсового теста системы автоведения (при наличии);

включить, установить необходимый режим работы и проверить работу автоматической системы пожаротушения (при наличии);

выполнить приемку тормозного оборудования локомотива порядком, установленным Правилами технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава [1] и требованиями локальных нормативных актов.
Помощник машиниста обязан:

проверить уровень масла в узлах и агрегатах локомотива и охлаждающей жидкости на тепловозе;

удалить конденсат из воздушных магистралей, резервуаров и масловлагоотделителей;

проверить наличие песка в бункерах, состояние песочных форсунок и их пломбировку;

проверить наличие и исправность инструмента, инвентаря и СИЗ;

сверить количество, номера и исправность тормозных башмаков согласно описи;

проверить наличие и комплектность технической аптечки для устранения неисправностей в поезде;
проверить наличие и укомплектованность аптечки для оказания первой помощи пострадавшим, согласно приложенного к ней перечня;

проверить исправность бытовой техники (при наличии);
на электровозе сверить показания счетчиков электроэнергии с записанными в журнал формы ТУ-152;

на тепловозе сверить количество топлива с записанными в журнал формы ТУ-152, проверить наличие пломб на пробках заправочных горловин топливных баков и других местах, предусмотренных конструкцией тепловоза. Проверить наличие и целостность контрольной окраски на соединениях топливных трубопроводов. При оборудовании тепловоза АСКТ проверить работоспособность системы по данным самодиагностики (на дисплее БИ) и наличие пломб на блоках и кабельных разъемах.

5.5. Порядок обслуживания локомотивов локомотивными бригадами в процессе работы
5.5.1. Порядок обслуживания электровозов.

На стоянках машинист обязан:

проводить осмотр механической части;

контролировать отсутствие течи смазки гидравлических демпферов и корпусов тяговых редукторов;

проводить осмотр состояния машинного отделения и электрооборудования ВВК.

Помощник машиниста обязан.

На стоянках:

проверять состояние и нагрев корпуса букс;

очищать от загрязнений, а в зимнее время от наледи и снега, механической части и тормозного оборудования в доступных местах;

очищать пожароопасные места от скопления ГСМ и обтирочного материала. После проведения работ использованный обтирочный материал убирать в ящик для использованной ветоши;

выполнить уборку в кабинах управления.

В пути следования и на стоянках, по указанию машиниста, проводить осмотр состояния машинного отделения и электрооборудования ВВК в местах и с периодичностью, установленными Местными инструкциями. При осмотре проверять работу электрического оборудования и аппаратов, вспомогательных машин и агрегатов, показания измерительных приборов и заряд аккумуляторной батареи, наличие (отсутствие) постороннего стука и скрежета в ходовых частях, наличие (отсутствие) задымленности.

5.5.2. Порядок обслуживания тепловозов.

На стоянках машинист обязан:

проводить осмотр механической части;

контролировать отсутствие течи смазки гидравлических демпферов и корпусов тяговых редукторов;

контролировать заряд аккумуляторной батареи;

проводить внешний осмотр состояния водяной, масляной и топливной систем;

проверять работу автомата холодильника;

проверять работу жалюзи.

Помощник машиниста обязан.

На стоянках:

очищать от загрязнений, а в зимнее время от наледи и снега, механической части и тормозного оборудования в доступных местах;

проверять состояние и нагрев корпуса букс;

очищать пожароопасные места от скопления ГСМ и обтирочного материала. После проведения работ использованный обтирочный материал убирать в ящик для использованной ветоши;

выполнить сухую уборку в кабинах управления.

В пути следования и на стоянках, по указанию машиниста, проводить осмотр состояния дизельного помещения в местах и с периодичностью, установленными Местными инструкциями. При осмотре проверять работу электрического оборудования и аппаратов, вспомогательных машин и агрегатов, показания измерительных приборов и заряд аккумуляторной батареи, наличие (отсутствие) постороннего стука и скрежета в ходовых частях, наличие (отсутствие) задымленности.

5.6. Порядок сдачи локомотивов

Машинист совместно с помощником машиниста обязан:

очищать от загрязнений, а в зимнее время от наледи и снега, механическую часть и тормозное оборудование в доступных местах;
при образовании снежных или ледяных пробок, или иного засора в системе пескоподачи выполнить ее прочистку. При смене локомотивных бригад на локомотиве в составе поезда допускается выполнять работы по прочистке системы пескоподачи только в сторону направления движения. При постановке локомотива на ремонт или техническое обслуживание работы по устранению замечаний к системе пескоподачи выполняются ремонтным персоналом.
Машинист обязан:
при смене локомотивных бригад устно подробно проинформировать принимающую локомотивную бригаду обо всех неисправностях и замеченных признаках ненормальной работы локомотива, включении в работу систем резервирования, применении аварийных схем;

проверить состояние тормозной рычажной передачи и ее предохранительных устройств, выходы штоков тормозных цилиндров, состояние и толщину тормозных колодок (накладок);
сделать подробную запись в журнале формы ТУ-152 обо всех замеченных отклонениях от нормальной работы узлов, оборудования, электрических и пневматических схем, о нарушениях работы тормозного оборудования, о работе локомотивных устройств безопасности, возимых локомотивных радиостанций, показаниях счетчика защиты (при его наличии на локомотиве).
Помощник машиниста обязан:

удалить конденсат из воздушных резервуаров, маслоотделителей, продуть питательную и тормозную магистраль (при нахождении локомотива в составе поезда продувку тормозной магистрали допускается не выполнять);
при утере или порче инструмента, инвентаря, сигнальных принадлежностей произвести запись в журнале формы ТУ-152 и составить Акт;

сообщить машинисту данные о количестве дизельного топлива или показаниях приборов учета электрической энергии отдельно по каждой секции локомотива для записи в журнал формы ТУ-152.
_______________
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к Технологической инструкции
Техническое обслуживание электровозов и тепловозов в объеме ТО-1
(форма ТУ – 156)

Акт на утерю инструмента, инвентаря, сигнальных
принадлежностей и запасных частей, обнаруженную при сдаче
(приемке) локомотива локомотивными бригадами

«____»__________20____г.

Настоящий акт составлен при приемке локомотива _________________№_______________________________ на станции (депо)_________________________________ от локомотивной бригады машинист 

__________________________________________

помощник машиниста __________________________________________
При приемке не оказалось инструмента (инвентаря):

1._________________________________________________________

2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
Инструмент утерян по вине __________________________________________________________

__________________________________________________________

Заказчик

Сдающая лок. бригада           __________   _________   ___________




                  (должность)         (подпись)           (Ф.И.О.)



                              __________   _________   ___________




                  (должность)         (подпись)           (Ф.И.О.)

Принимающая лок. бригада __________   _________   ____________




                  (должность)         (подпись)           (Ф.И.О.)



                             __________   _________   ____________




                  (должность)         (подпись)           (Ф.И.О.)

Исполнитель                         __________   _________   ____________




                  (должность)         (подпись)           (Ф.И.О.)
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к Технологической инструкции
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(форма ТУ – 156)

Акт на утерю инструмента, инвентаря, сигнальных
принадлежностей и запасных частей, обнаруженную при сдаче
(приемке) локомотива локомотивными бригадами

«____»__________20____г.

Настоящий акт составлен при приемке локомотива _________________№_______________________________ на станции (депо)_________________________________ от локомотивной бригады 
машинист 

__________________________________________

помощник машиниста __________________________________________

При приемке не оказалось инструмента (инвентаря):

1._________________________________________________________

2._________________________________________________________

3._________________________________________________________

Инструмент утерян по вине __________________________________________________________

__________________________________________________________

Заказчик

Сдающая лок. бригада           __________   _________   ___________




                  (должность)         (подпись)           (Ф.И.О.)



                              __________   _________   ___________




                  (должность)         (подпись)           (Ф.И.О.)

Принимающая лок. бригада __________   _________   ____________




                  (должность)         (подпись)           (Ф.И.О.)



                             __________   _________   ____________




                  (должность)         (подпись)           (Ф.И.О.)

Исполнитель                         __________   _________   ____________




                  (должность)         (подпись)           (Ф.И.О.)


Приложение № 2
к Технологической инструкции

Техническое обслуживание электровозов и тепловозов в объеме ТО-1
Пример заполнения журнала формы ТУ-152
	Дата, время (час, мин.), станция смены локомотивной бригады
	Фамилия машиниста
	Наличие топлива в момент приемки в

кг

              Показание                                                                                                                      

счетчика 

    электроэнергии в момент приемки
	Замечания и неисправности, обнаруженные в пути следования и при осмотрах (в конце записи подпись сдающего и принимающего)
	Дата устранения неисправности (должность и подпись)

	
	Прибывшего (сдающего), станция, откуда прибыл и 
№ поезда
	Отправляющегося (принимающего)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	25.09.2025г.
07:25

ст. Александров
	
	Иванов И.И.
ТЧЭ-6
	
	Крышевое оборудование, колесные пары, экипажная часть осмотрены в пределах видимости. Устройства безопасности и радиостанция исправны. Краны ЭПК-150 открыты и опломбированы. ТБ, инструмент, огнетушители согласно описи, система пожаротушения исправна. ТО-1 сдающей бригадой выполнено (оценка и подпись принимающего машиниста)
	

	25.09.2025г.

ст. Вековка

пр. 16:14

сд. 17:10
	Иванов И.И.

ТЧЭ-6

ст. Александров

№п 2745
	
	1) 245695
2) 249854
	Замечания: (при наличии)
1)……………………………………………….

2)……………………………………………….

Сдал: (подпись сдающего машиниста)

Принял: (подпись принимающего машиниста)
	


Приложение № 3

к Технологической инструкции

Техническое обслуживание электровозов и тепловозов в объеме ТО-1
Ссылочные нормативные документы

1. Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утвержденные на 60-м заседании Совета по железнодорожному транспорту 
государств-участников Содружества от 6-7 мая 2014 г.
2. Положение по организации системы контроля технического состояния подвижного состава в пути следования № 937-2021 ПКБ ЦВ, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 28 июля 2022 г. № 1963/р.

3. Перечень действий локомотивных бригад по выявлению и устранению неисправностей на локомотивах при поездной и маневровой работе, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 12 апреля 2022 г. № 996/р.
4. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31.05.2021 г. №1204/р «Об обеспечении Дирекции тяги инструментом и инвентарем».

5. Инструкция по охране труда для локомотивных бригад ОАО «РЖД» ИОТ РЖД-410012-ЦТ-273-2022, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 16 ноября 2022 г. № 2961/р.

6. Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» 
от 10 февраля 2021 г. № 247/р.

7. Инструкция по эксплуатации локомотивных устройств безопасности № Л230, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» 
от 4 февраля 2019 г. № 183/р.
8. Правила по охране труда при эксплуатации подвижного состава железнодорожного транспорта, утвержденные приказом Минтруда России от 29 декабря 2018 г. № 860н.
9. Инструкция по охране труда для машинистов локомотивов, работающих без помощников машинистов, при эксплуатации 
локомотивов ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 25 октября 2024 г. № 2627/р.
10. Инструкция по организации работы, обслуживанию и управлению локомотивом машинистом без помощника машиниста Дирекции тяги, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 28 июля 2022 г. № 1965/р.

11. Правила учета, маркировки (клеймления), выдачи и хранения тормозных башмаков на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 19 декабря 2011 г. № 2737/р.
12. Временная Карта процесса «Организация обеспечения локомотивов ОАО «РЖД» инструментом и инвентарем, а также его сохранности в процессе эксплуатации», утверждённая распоряжением Дирекции тяги 
от 30 июля 2025 г. № ЦТ-234/р.
_______________



